----------------------------------Readme---------------------------

WRF06LCD Plug-In 

Version	1.4

Stand:	14.12.2011

----------------------------------Inhalt---------------------------

1.	Plug-in Features
1.1	Geräteunterstützung
1.2	Monitoring
1.3	Parameter laden/speichern
1.3.1	Standardparameter
1.4	Variablen / Parameter schreiben
1.5	Mehrfachgeräteauswahl
1.6	Hilfen
1.7 	Drucken
2.	Systemvoraussetzungen
3.	Hinweise zur Installation
4.	Probleme
4.1	bekannte Probleme
4.2	Problemunterstützung
5.	Endbenutzervereinbarung

------------------------------------1.-----------------------------
1.	Plug-in Features

1.1	Geräteunterstützung

Es werden folgende Versionen des WRF06LCD unterstützt:

	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_scc_4di_01
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_scc_2di_2o_01
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_scc_4di_02
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_scc_2di_2o_02
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_nm_4di_01
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_nm_2di_2o_01
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_nm_4di_02
	- WRF06LCD, Applikation 06lcd_nm_2di_2o_02

Es werden folgende Templates erstellt bei der Registrierung:

        - Thermokon 06lcd_scc_4di_01
        - Thermokon 06lcd_scc_2di_2o_01
        - Thermokon 06lcd_scc_4di_02
        - Thermokon 06lcd_scc_2di_2o_02

 
1.2	Monitoring

Das Monitoring für alle Nvi's und Nvo's ist standardmäßig nach
Start des Plug-ins mit einem Pollinterval von 5 s aktiviert. 
Sie können dies Ihren Individuellen Bedürfnissen anpassen. Es ist 
jedoch zu beachten das ein zu schnelles Polling auf langsameren
Systemen zu Kommunikationsproblemen führen kann. Diese werden 
dann in der Statusanzeige angezeigt. Sollte es einmal vorkommen, 
dass das Monitoring "steht" dann aktivieren Sie es erneut. 


1.3	Parameter laden/speichern

In dem Menü "Datei" finden Sie "Parameter laden" und 
"Parameter speichern". Es werden nur die Werte der Konfigurations-
parameter (SCPT's / UCPTS's) geladen und gespeichert! Die 
Parameterdatei trägt die Endung "par".
Achtung!: Es gibt keine Kontrolle, ob die geladenen Parameter zu 
dem Gerätetyp passen! Sie sollten daher ihre Dateien eindeutig
benennen.  


1.3.1 Standardparameter

Die Standardparameter der Gerätetypen, befinden sich in dem
Verzeichnis des Plug-ins.


1.4	Variablen / Parameter schreiben

Geänderte Variablen bzw. Parameter erscheinen in den Textfeldern
in roter Schrift. Die Buttons "Abbrechen" und "Übernehmen" werden 
aktiviert. Die Netzwerkvariablen werden mit Übernehmen zu
dem aktuellen Gerät übertragen. Wollen sie Konfigurationsparameter 
übertragen erscheint die Abfrage: Parameter zu dem aktuellen Gerät
übertragen?. Bei der Entscheidung für ja werden die geänderten 
Parameter zu dem Gerät übertragen. Wählen Sie jedoch Nein so 
gelangen Sie zurück, ohne dass die Parameter übertragen wurden.
sie haben dann erneut die Möglichkeit mehrere Zielgeräte für die 
Parameter zu wählen.
Die Datenübertragung wird in dem Log- Fenster protokolliert.


1.5	Mehrfachgeräteauswahl   

Wollen Sie Parameter zu mehreren Geräten übertragen, dann gelangen 
Sie über den Button Geräteauswahl in das Geräteauswahlfenster.
In diesem Fenster finden Sie alle Geräte im Netzwerk mit der 
Programm-Id des aktuellen Gerätes. Die Geräte werden nach 
Subsystems sortiert. Kommen in Ihrem Netzwerk mehrere Subsystems
mit dem selben Namen vor, so wird der gemeinsame Name nur einmal 
erscheinen mit allen Geräten aus den gesamten Subsystems.
Um Informationen über die vollständigen Pfadinformationen eines
Gerätes zu erhalten,klicken Sie auf einen Geräteknoten.
In dem Informationsfeld des Hauptfensters wird die Pfadinformation
daraufhin angezeigt.
Sie haben die Möglichkeit die Geräte entweder gezielt, oder ganze 
Subsystems auszuwählen.
Sollen alle ausgewählten Geräte die gleichen Parameter erhalten, 
so aktivieren sie die Option "synchronisieren".
Es werden dann alle für die Synchronisation zur Verfügung stehenden
Parameter an die Zielgeräte übertragen.
Parameter der nicht für eine Synchronisation zur Verfügung steht
ist: SCPToffsetTemp. 
Ist eine solche Variable bei den geänderten Variablen dabei, so 
erscheint ein Hinweis am Ende der Übertrageung. Die Variable bleibt
gekennzeichnet, so dass Sie ohne die Funktion Synchronisieren nun
die gewünschten Geräte auswählen können.
 

 
1.6	Hilfen

Um Informationen zu einer Netzwerkvariable zu erhalten, ist
nur ein Mausklick auf das entsprechende Textfeld nötig.
In dem Menü Hilfe finden Sie die Gerätebeschreibung, welche
eine ausführlich Softwaredokumentation im pdf- Format öffnet.


1.7	Drucken

Sie können wählen ob sie SCPT's / UCPT's, nvi's und oder nvo's 
drucken möchten. Im Druckkopf erscheint der Gerätename, die 
Neuron-ID, Programm-ID und das Subsystem in dem sich das Gerät 
befindet. 

	
------------------------------------2.-----------------------------

2. 	Systemvoraussetzungen

Betriebsystem:  Windows 9x, Me, Xp, Nt, 2000, XP
CPU & RAM:  es werden keine besonderen Anforderungen gestellt
Software:  LNS ab Version 3.0 + Inbetriebnahme-Tool 



------------------------------------3.-----------------------------

3.	Hinweise zur Installation

Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um das Plug-In 
Fehlerfrei installieren und nutzen zu können.



------------------------------------4.-----------------------------

4.	Probleme

4.1	bekannte Probleme


Problem:
   In den Textfeldern der Netzwerkvariablen stehen untypische Zeichen.	
Hilfe:      
   Haben Sie schon überprüft ob Sie die Administratorrecht auf Ihrem
   PC besitzen?
   Das Plug-in benötigt für seinen Betrieb Objekte aus dem 
   Windows-Systemordner, ohne Administratorrechte kann darauf jedoch
   nicht zugegriffen werden. Sollte nachdem einrichten der 
   Administratorrechte sich immer noch das selbe Bild zeigen, so 
   installieren Sie das Plug-in bitte erneut. Es war vorher sicherlich
   nicht möglich benötigte Dateien in Ihren Windows-Systemordner zu
   kopieren.
		
Problem: 
   Bei der Übertragung der Parameter erscheint eine Fehlermeldung
   mit dem Fehler: Network error.(Subsystem: Data Server, #200). 	
Hilfe:
   Der Data Server ist für die Kontrolle der Netzwerkvariablen zuständig.
   Bei dem Fehler 200 handelt es sich um einen Kommunikationsfehler.
   Zur weiteren Übertragung der Parameter wählen Sie "Wiederholen" oder
   "Weiter".

Problem:
   Bei dem Monitoring erscheinen Fehlermeldungen, oder das Monitoring 
   reagiert nicht. 
Hilfe:
   Sie haben vieleicht das Pollinterval für ihr System zu klein 
   eingestellt. Wenn Sie über ein langsames System verfügen, so
   schafft es der Data server nicht mehr innerhalb des Pollintervals	 
   die Werte zu aktualisieren. Sie sollten das Pollinterval dann 
   größer wählen. Gegebenfalls ist es erforderlich das Monitoring neu 
   zu starten.

Problem:
   Die Gerätebeschreibung wird nicht geöffnet.
Hilfe:
   Um die Gerätebeschreibung öffnen zu können benötigen Sie den Acrobat
   Reader.

Problem:
   Die geladenen Parameterwerte können nicht stimmen...
Hilfe:
   Überprüfen Sie den geladenen Parametersatz, eventuell passt er nicht 
   zu Ihrem aktuellen Gerätetyp. Laden Sie einen passenden 
   Parametersatz erneut.


4.2	Problemunterstützung

Sollten Sie Fehler festgestellt, Fragen oder Anregugen haben, dann 
können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen unter:

	eMail:  email@Thermokon.de
	Tel. :  +49 2772/6501-0
	Fax  :  +49 2772/6501-400
   

Das Thermokon Team wünscht Ihnen viel Spass beim arbeiten!

 
------------------------------------5.-----------------------------

5. Endbenutzervereinbarung

   Der Endbenutzer ist berechtigt:
      
   - Die Thermokon- Applikationsprogramme in einem LonWorks- 
     Netzwerkmanagmenttool zu laden und in Verbindung mit
     Thermokon- Produkten zu nutzen.

   - Die Thermokon- Applikationsprogramme bzw. die Software als 
     Ganzes zu kopieren, unter der Voraussetzung, dass eine 
     Fehlerfreiheit der Kopien sichergestellt wird und eine
     Veränderung der darin enthaltenen Daten ausgeschlossen ist.

   Als Endbenutzer verpflichten Sie sich die Software nur 
   bestimmungsgemäß zu verwenden.


   Haftung
   
   Die Thermokon Sensortechnik GmbH übernimmt keine Haftung für
   Schäden die durch Nutzung der Software entstehen.	
