--------------------------LisezMoi---------------------------

SRC-ADO-BCS

Version	3.10
Date:	26.08.2009

Indice de changement:
Version 3.10

--------------------------Contenu--------------------------

1.	Présentation du logiciel
1.1	Vue d'ensemble
1.2	Page de démarrage
1.3	Pages paramètres et sondes
1.4	Configuration des sorties
1.5	Mode test
1.6 	Aide
2.	Nécessaire au système
3.	Conseil d'installation
4.	Support
5.	Accord de l'utilisateur  

-----------------------------1.---------------------------

1.	Présentation du logiciel

1.1	Vue d'ensemble
Le logiciel est conçu pour la configuration des sorties analogiques et ToR. 

1.2	Page de démarrage
La page de démarrage est dédiée à la configuration des sorties. L'état actuel d'une sortie peut être affiché à l'aide du bouton d'info. 

1.3	Pages paramètres et sondes
Cette fenêtre permet le paramètrage de la sortie et de la sonde. 
Dans l'onglet "Sondes", les sondes peuvent être installées et associées à la sortie.
 
1.4	Configuration des sorties
Pour la configuration d'une sortie la fonction choisie doit être associée à la sortie désirée. 
Accéder à la fenêtre "paramètres" en appuyant sur le bouton configuration. 
Dans la fenêtre, le paramètrage de la fonction choisie peut alors être éffectué.   
Ensuite, aller dans la fenêtre "sondes"(cliquer sur l'onglet "sondes").
Pour installer une nouvelle sonde, appuyer sur le bouton "apprentissage sonde" et appuyer sur le bouton "apprentissage" de la sonde.
Vous pouvez aussi directement rentrer l'ID de la sonde.
Dans la colonne choix cocher la sonde qui sera assignée à la sortie. 
Avec le bouton info, les bytes de données de la sonde choisie peuvent être affichés. 

1.5	Mode test
Dans le mode test, des valeurs ou états peuvent-être associées aux sorties. 

1.6	Aide
L'aide concernant le programme peut-être appellé par l'intermédiaire du bouton aide dans le menu. 
Afin de pouvoir ouvrir l'aide,l'Acrobat Reader est nécessaire. 
Les informations sur les sondes peuvent être trouvées dans la fiche technique spécifique des produits. 
-----------------------------2.----------------------------

2. 	Nécessaire au système 


Système d'exploitation:  Windows 9x, Me, Xp, Nt, 2000, XP
CPU & RAM:  Aucun besoin spécial


-----------------------------3.----------------------------

3.	Conseil d'installation

Pour installer et démarrer le logiciel vous devez disposer des droits administrateur.
Les drivers pour le SRC-ADO-BCS sont sur le CD.


----------------------------4.-----------------------------

4.	Support

Pour tous mauvais fonctionnements ou toutes questions ou suggestions, merci de ne pas hésiter à nous contacter :


	eMail:  email@Thermokon.de
	Tel. :  +49 2772/6501-0
	Fax  :  +49 2772/6501-400
   
L'équipe Thermokon espère que vous apprécirez de travailler avec ce logiciel!

 
-----------------------------5.----------------------------

5. Accord de l'utilisateur

   L'utilisateur final s'engage à:
      
   * Utiliser les programmes d'application Thermokon en association avec les produits Thermokon.

   * Copier tous les logiciels d'application Thermokon, étant entendu que les copies seront sans défaut et toutes modifications des données contenues 
     est interdite.
   

   Tout comme l'utilisateur final, vous vous engagez à utiliser le logiciel uniquement pour cette application, comme convenu.


   Responsabilité
   
   Thermokon Sensortechnik GmbH ne pourra être tenu pour responsable d'un quelconque problème survenant suite à l'utilisation de ce logiciel.























