econtrol-PlugIns - Version 2.57
============================================

Die econtrol-PlugIns sind ein Safesquare Produkt (www.Safesquare.eu)
--------------------------------------------


Änderungen zu vorherigen Versionen
==============================

econtrol-PlugIns 2.57 (2021-08-17)                                            
---------------------------------------

+ tactio M Rev1 (341 711 - 341 715)   
+ nova Click Rev1 (341 611 - 341 615)  
+ nova Touch Rev1 (341 621 - 341 625)                                                     
	+ Es steht eine neue Version (1.1) für die Applikation 
	  SC341711EC_01 zur Verfügung. Für die Bedienfunktion Jalousie 
	  steuern mit Tasten wurden die Aktionen beim Lang- und Kurztasten 
	  getauscht. Kurze Tastendrücke dienen nun dem Wenden der Lamellen 
	  und lange Tastendrücke zum Auf- und Abfahren. Die Szenenbedienung 
	  unterstützt nun auch das Aussenden von Lerntelegrammen bei langem 
	  Tastendruck (mind. 5s) auf den Eintrag im Szenenmenü. Die für
	  den externen NTC verwendete Kennlinie hat nun eine bessere 
	  Auflösung. Die Sollwertanzeige kann nun auch absolut erfolgen, 
	  dazu ist ein Basissollwert vorzugeben.
	+ Eine neue Version (2.1.1253) des Geräte PlugIn RoomOperationPanel     
      steht zur Verfügung. Für die Szenenbedienelemente kann das Lernen 
	  mit langem Tastendruck aktiviert werden. Die Anzeigesprache im 
	  Display kann nun auf Deutsch, Englisch oder den im Display vorein-
	  gestellten Wert (via NOVOS App) eingestellt werden. Die Sollwert-
	  anzeige kann nun auch auf absolut eingestellt und der Basissollwert 
	  vorgegeben werden.
	+ Im Objekt PlugIn Switch verwendet die e.control function Dimmen mit 
	  Schieberegler nun die Memoryfunktion zum Einschalten. Damit ist sie
	  synchron zur Zustandsanzeige der Beleuchtung im Beleuchtungsmenü. 
	  Beim Öffnen des PlugIns auf Objekten, bei denen diese Funktion mit 
	  der Vorgängerversion eingestellt wurde, kommt es zu einer Meldung, 
	  dass die Parameterwerte nicht der eingestellten Funktion entsprechen. 
	  Stellen Sie die Funktion bitte erneut ein und übernehmen Sie die 
	  Änderungen. 
	  
+ sistema MC Rev2 (121 000)   
    + Das SubBusStatus PlugIn zur Anzeige der Zustände der Feldbus-Module 
	  ist nun auch für die Gerätevorlage SC12100SB_11 verfügbar. 
	  Registrieren Sie dazu die Gerätevorlage erneut mit dem Gerätevorlagen-
	  manager. Aufgrund bekannte Probleme mit diesem PlugIn auf den Geräte-
	  vorlagen SC12100SW_11 und SC12100XC_11 steht es bis zu deren Behebung 
	  derzeit nicht mehr für diese Gerätevorlagen zur Verfügung.
    + Das ombra BAx-SMI Modulkonfigurations PlugIn kann nun auch auf den  
	  Gerätevorlagen SC121000SW_11 und SC121000SB_11 eingesetzt werden.
	+ Das lumina DALx Modulkonfigurations PlugIn kann nun auch auf der 
	  Gerätevorlage SC121000SW_11 genutzt werden.

+ RessourceFiles econtrol
	+ Nun in Version 1.62 enthalten.
	
	
econtrol-PlugIns 2.56 (2021-05-27)                                            
---------------------------------------

+ sistema MC Rev2 (121 000)   
    + Die neue Gerätevorlage SC121000SW_11 steht zur Verfügung.
	  Sie bietet 8 Switch Objekte mit Tastfunktionen sowie 8 
	  Universalobjekte zur Verwendung für Licht- und Sonnenschutz-
	  aktoren. Die Auswahl der Anhänger ist auf lumina B8, 
	  Beleuchtungs- und Sonnenschutzmodule eingeschränkt.
    + Die Applikation SC121000SW_11 liegt in Version 1.0 vor.
    + Das Geräte PlugIn liegt in einer neuen Version(2.2.920) vor. 
	  Es unterstützt nun zusätzlich die Gerätevorlage SC121000SW_11.
    + Das Objekt PlugIn für das Universalobjekt kann nun auch auf  
      den Universalobjekten der Gerätevorlage SC12100SW_11 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
	  der Gerätevorlage SC121000SW_11 eingesetzt werden.
    
+ lumina T8 Rev1 (211 008)
    + Es steht die neue Gerätevorlage SC211008WS_01 zur Verfügung.
	  Mit ihr können ein Windgeschwindigkeitssensor ombra W1-Wh sowie 
	  ein Regensensor ombra W1-R erfasst werden. Sie kann auch als 
	  Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina T6 Rev3 Geräten 
	  mit der Gerätevorlage SC411202EC_24 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC211008WS_01 ist in Version 1.0 verfügbar.
    + Das PlugIn für ombra Wx Sensoren liegt in der neuen Versio 
	  1.4.1120 vor und kann nun auch auf den Objekten AirVelSensor 
	  und RainSensor der Gerätevorlage 211008WS_01 eingesetzt werden.
	+ Das Objekt PlugIn Witterungsschutzcontroller steht nun auch auf 
	  dem Objekt SafetyCtrl der Gerätevorlage SC211008WS_01 zur 
	  Verfügung.
	+ Das Objekt PlugIn Blendschuzcontroller kann nun auch auf den 
	  SunblindCtrl Objekten der Gerätevorlage SC211008WS_01 eingesetzt 
	  werden.
	+ Das Objekt PlugIn Schwellwertschalter steht nun auch auf den 
	  LevelSwitch Objekten der Gerätevorlage SC211008WS_01 zur 
	  Verfügung.
	
+ integriertes Setup für die e.control WebPlugIns (Version 9.21)
	+ Ein Fehler wurde behoben, bei dem das in der Version 2.55 des 
	  econtrol-PlugIns Setup ausgelieferte Web-PlugIn-Setup (Version 
	  9.2) unter einigen Windows Versionen aufgrund einer falschen 
	  Windows Versionsprüfung nicht installiert werden konnte.

+ dialog 1 Rev2 (341 501)
    + Die Gerätevorlagen SC341501CC_15, SC431501FC_15 und SC341501CM_15
	  können wieder fehlerfrei über den Gerätevorlagenmanager zu Projekten 
	  hinzugefügt werden. Bisher konnte der Pfad zum Einlesen der XIF 
	  nicht korrekt bestimmt werden.
	+ Die Gerätevorlagen SC341501CS_15 und SC341501FS_15 werden weiterhin 
	  nicht mehr ausgeliefert, können jedoch bei Vorliegen der benötigten
	  Dateien aus einer älteren Installation nun auch wieder fehlerfrei 
	  über den Gerätevorlagenmanager zu Projekten hinzugefügt werden. 
	  Bisher konnte der Pfad zum Einlesen der XIF nicht korrekt bestimmt 
	  werden.

+ RessourceFiles econtrol2 
	+ Nun in Version 1.18 enthalten.	  
	  
	  
econtrol-PlugIns 2.55 (2021-03-18)                                            
---------------------------------------

+ tactio M Rev1 (341 711 - 341 715)   NEU!
+ nova Click Rev1 (341 611 - 341 615) NEU! 
+ nova Touch Rev1 (341 621 - 341 625) NEU!                                                    
    + Die Gerätevorlage SC341711EC_01 steht zur Verfügung.
    + Die Applikation SC341711EC_01 liegt in Version 1.0 vor.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel liegt in einer neuen  
      Version(2.1.1252) vor. Es unterstützt nun zusätzlich die                 
      Gerätevorlage SC341711EC_01.
    + Das Objekt PlugIn SCCCommandModule kann nun auch auf dem 
      Objekt CommandModule der Gerätevorlage SC341711EC_01 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt PlugIn Switch liegt in einer neuen Version  
      (2.0.1060) vor. Es kann nun auch auf den Switch Objekten der            
      Gerätevorlage SC341711EC_01 eingesetzt werden.
    + Das Objekt PlugIn OccupancyController kann nun auch auf dem 
      OccupancyController Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt PlugIn SpaceComfortController kann nun auch auf dem 
      SpaceComfortCtrl Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt PlugIn ThermoController kann nun auch auf dem 
      ThermoCtrl Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 eingesetzt 
      werden.
    + Das Objekt WebPlugIn TempSensor kann nun auch auf dem TempSensor 
      Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn BinaryInput kann nun auch auf den BinaryInput 
      Objekten der Gerätevorlage SC341711EC_01 eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn AirQualitySensor kann nun auch auf dem 
      AirQualitySensor Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn RelativeHumiditySensor kann nun auch auf dem 
      HumiditySensor Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn DewPointCalculator kann nun auch auf dem 
      DewPointCalc Objekt der Gerätevorlage SC341711EC_01 eingesetzt 
      werden.

+ nova P4 (341 634) NEU! 
+ nova P6 (341 636) NEU!
    + Die Gerätevorlage SC341636EC_01 steht für die Bedienpanel zur 
      Verfügung.
    + Die Applikation SC341636EC_01 liegt in Version 1.0 vor.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel unterstützt nun auch die 
      Gerätevorlage SC341636EC_01.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC341636EC_01 eingesetzt werden.  

+ ombra DL-3x0 (321 300)
    + Es steht eine neue Version (1.6) für die Applikation 
      SC321300EC_01 zur Verfügung. Das Verhalten nach Störungen in 
      der Kommunikation mit Erweiterungsmodulen an den Ports A und 
      B wurde verbessert.
	  
+ lumina DL-2x0 (321 200)
    + Das Objekt WebPlugIn LightSensor kann nun auch auf den LightSensor 
      Objekten der Gerätevorlage SC321200EC_02 eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn OccupancySensor kann nun auch auf den  
      OccupancySensor Objekten der Gerätevorlage SC321200EC_02 
	  eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn CommandModule kann nun auch auf den 
      CommandModule Objekten der Gerätevorlage SC321200EC_02 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn RelativeHumiditySensor kann nun auch auf den 
      HumiditySensor Objekten der Gerätevorlage SC321200EC_02 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten  
      der Gerätevorlage SC321200EC_02 eingesetzt werden.	  
	+ Das Objekt WebPlugIn ScenePanel kann nun auch auf den ScenePanel   
      Objekten der Gerätevorlage SC321200EC_02 eingesetzt werden.	  
	+ Das Objekt WebPlugIn OccupancyController kann nun auch auf den 
      OccupancyController Objekten der Gerätevorlage SC321200EC_02 
      eingesetzt werden.
    + Das Objekt WebPlugIn ConstantLightController kann nun auch auf 
	  den ConstantLightController Objekten der Gerätevorlage 
	  SC321200EC_02 eingesetzt werden.	  

+ LGATE 952 (133950)
    + Die Gerätevorlagen SC133950EC_E2_FT und SC133950EC_E2_IP stehen 
      zur Verfügung. Die Vorlage SC133950EC_E2_IP wird auch in der 
      aktuellen Spega Modeller-Datenbank des e.control Designer/ 
      NL Facilities unterstützt.  


econtrol-PlugIns 2.54 (2020-03-31)
---------------------------------------

+ lumina BSK8-E Rev2 (411 408) & lumina BSK8-E230 Rev2 (411 409) NEU! 
    + Die Gerätevorlage SC411408EC_11 steht zur Verfügung. Sie kann 
      auch als Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina BSK8-E 
      Rev1 und lumina BSK8-E230 Rev1 Geräten mit der Gerätevorlage 
      SC411008EC_01 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC411408EC_11 liegt in Version 1.0 vor.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC411408EC_11 eingesetzt werden.  

+ lumina BSK4-F Rev2 (421 404) & lumina BSK4-F230 Rev2 (421 405) NEU! 
    + Die Gerätevorlage SC421404EC_12 steht zur Verfügung. Sie kann 
      auch als Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina BK8 Rev1
      Geräten mit der Gerätevorlage SC421404EC_02 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC421404EC_12 liegt in Version 2.0 vor.
    + Die Konfiguration erfolgt wie in Rev1 anhand der Beschreibungen 
      im Handbuch 421404_01_03_DE_AB.pdf, welches Sie unter 
      C:\Program Files (x86)\spega\Import\econtrol\421404_clima_BSK4-F 
      finden.  

+ lumina BK8 Rev2 (411 008) NEU! 
    + Die Gerätevorlage SC411008EC_14 steht zur Verfügung. Sie kann 
      auch als Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina BK8 Rev1 
      Geräten mit der Gerätevorlage SC111008EC_24 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC411008EC_14 liegt in Version 4.0 vor.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel unterstützt nun auch die 
      Gerätevorlage SC411008EC_14.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC411008EC_14 eingesetzt werden.  

+ clima DL-110 (331 110)
    + Es steht eine neue Version (3.15) für die Applikation 
      SL331110EC_03 zur Verfügung. Es wurde ein Fehler behoben,  
      bei dem das Gerät nach dem Schreiben der Reglersollwerte in 
      den Zustand "Applikationslos" ging und dadurch nicht mehr 
      ansprechbar war.
	
+ lumina MS4-RC (911 313)
    + Es steht eine neue Version (1.2) für die Applikation 
      SC911313AC_01 zur Verfügung. Es wurde ein Fehler behoben,  
      bei dem das Gerät nach dem Schreiben der Reglersollwerte in 
      den Zustand "Applikationslos" ging und dadurch nicht mehr 
      ansprechbar war.


econtrol-PlugIns 2.53 (2019-01-13)
---------------------------------------

+ lumina B8 Rev4 (111 008) NEU! 
    + Die Gerätevorlage SC111008EC_34 steht zur Verfügung. Sie kann 
      auch als Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina B8 Rev3 
      Geräten mit der Gerätevorlage SC111008EC_24 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC111008EC_34 liegt in Version 1.0 vor.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel unterstützt nun auch die 
      Gerätevorlage SC111008EC_34.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC111008EC_34 eingesetzt werden.  

+ ombra DL-3x0 (321 300)
    + Es steht eine neue Version (1.5) für die Applikation 
      SC321300EC_01 zur Verfügung. Das Verhalten nach Störungen in 
      der Kommunikation mit Erweiterungsmodulen an den Ports A und 
      B wurde verbessert.
	
+ lumina MS4-RC (911 313)
    + Es können nun auch EnOcean Sender vom Typ dialog RC-LCD 
      (442 513) ohne aktives SmartAck konfiguriert werden.

+ dialog RC-E (441 301)
    + Es können nun auch EnOcean Sender vom Typ dialog RC-LCD 
      (442 513) ohne aktives SmartAck konfiguriert werden.


econtrol-PlugIns 2.52 (2019-08-05)
---------------------------------------

+ lumina T8 (211 008)
    + Es steht die neue Gerätevorlage SC211008EC_02 mit voller 
      Hardware Unterstützung (bis zu 8 Binäreingänge) zur Verfügung.
    + Die Applikation SC211008EC_02 ist in Version 2.0 verfügbar.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel liegt in einer neuen 
      Version (2.1.0.1251) vor. Es unterstützt nun zusätzlich die 
      Gerätevorlage SC211008EC_02.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC211008EC_02 eingesetzt werden. 

+ lumina MS4-RC (911 313) 
    + Es steht eine neue Version (2.10) für die Applikation 
      SC911313EC_02 zur Verfügung. Die Erfassung von Sollwerten 
      funktioniert nun auch für die bidirektionalen Varianten des 
      EnOcean-Moduls dialog RC-LCD-rH korrekt 
    + Es steht eine neue Version (1.1) für die Applikation 
      SC911313AC_01 zur Verfügung. Die Erfassung von Sollwerten 
      funktioniert nun auch für die bidirektionalen Varianten des 
      EnOcean-Moduls dialog RC-LCD-rH korrekt 



econtrol-PlugIns 2.51 (2019-07-09)
---------------------------------------

+ lumina T8 (211 008) 
    + Die Gerätevorlage SC211008EC_01 wird ersetzt durch SC211008UG_02. 
      Diese Vorlage unterstützt maximal 6 Binäreingänge. Sie kann auch 
      als Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina T6 Rev3 Geräten 	
      mit der Gerätevorlage SC211008EC_24 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC211008EC_01 wird durch die Applikation 
      SC211008UG_02 Version 2.0 ersetzt.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel unterstützt nun auch die 
      Gerätevorlage SC211008UG_02.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC211008UG_02 eingesetzt werden.  



econtrol-PlugIns 2.50 (2019-06-07)
---------------------------------------

+ Es handelt sich um die erste von der Safesquare GmbH veröffentlichte 
  Version der econtrol-PlugIns.

+ lumina T8 (211 008) NEU!
    + Die Gerätevorlage SC211008EC_01 steht zur Verfügung. Sie kann 
      auch als Upgrade-Vorlage für die Ersetzung von lumina T6 Rev3 
      Geräten mit der Gerätevorlage SC211008EC_24 eingesetzt werden.
    + Die Applikation SC211008EC_01 liegt in Version 1.0 vor.
    + Das Geräte PlugIn RoomOperationPanel unterstützt nun auch die 
      Gerätevorlage SC211008EC_01.
    + Das Objekt PlugIn Switch kann nun auch auf den Switch Objekten 
      der Gerätevorlage SC211008EC_01 eingesetzt werden.  


econtrol-PlugIns 2.42 (2018-05-23)
---------------------------------------

+ Es handelt sich um die letzte von der Delta Dore Spega GmbH 
  veröffentlichte Version der econtrol PlugIns.



--------------------------------------------------
Diese Datei wird von Safesquare (www.Safesquare.eu) aktualisiert
